# Dane techniczne

Ładowarka | EXAL18V2-320
--- | ---
Klasa ochrony | / II
Maks. prąd ładowania (na wnękę ładowania) | 32 A (16 A)
Napięcie ładowania akumulatora (automatyczne rozpoznawanie napięcia) | 18 V
WagaA) | 2,2 kg

A)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.