# Refrigeración del acumulador (Active Air Cooling)

El cargador controla la temperatura de la batería insertada. Si es necesario, los ventiladores se conectan para enfriar la batería.

La refrigeración de la batería tiene lugar en 3 etapas:

- Refrigeración previa

- Refrigeración durante el proceso de carga

- Refrigeración posterior

El cargador tiene su propio sistema de refrigeración que funciona independientemente del sistema de refrigeración de la batería.

## Refrigeración previa

Si la temperatura de la batería está por encima del rango de temperatura de carga permitido ver Proceso de carga antes de que comience la carga, los ventiladores se activan para enfriar la batería.
El proceso de carga se inicia en cuanto la temperatura de la batería alcanza el rango de temperatura de carga admisible.

Durante la refrigeración previa, el enfriamiento de la batería se muestra de la siguiente manera:

El indicador Active Air Cooling (4) se ilumina en verde y el indicador de estado (3) se ilumina en amarillo.

## Refrigeración durante el proceso de carga

Si el cargador reconoce durante el proceso de carga que la refrigeración de la batería es beneficiosa, se activan los ventiladores.

Durante el proceso de carga, la refrigeración de la batería se muestra de la siguiente manera:

El indicador Active Air Cooling (4) se ilumina en verde, el indicador de estado (3) se ilumina en verde y las barras del indicador de estado de carga (9) se iluminan sucesivamente en verde.

## Refrigeración posterior

Si el cargador reconoce después del proceso de carga que la refrigeración de la batería es beneficiosa, se activan los ventiladores.

Durante la refrigeración posterior, el enfriamiento de la batería se muestra de la siguiente manera:

El indicador Active Air Cooling (4) se ilumina en verde, el indicador de estado (3) se ilumina en verde y todas las barras del indicador de estado de carga (9) se iluminan en verde.