# Ladetider

I følgende tabel viser den omtrentlige tid i minutter, der kræves for den ønskede opladningstilstand, afhængigt af batteritype og opladningstilstand. Ladetiderne kan variere. Du kan finde yderligere oplysninger på adressen www.bosch-professional.com/wac.

## Ladetilstanden Power Boost

De følgende ladetider gælder for en akku og to akkuer, der oplades samtidig.

Akku |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

svarer til et opladningsniveau på ≈ 50 %

svarer til fuldt opladet tilstand

## Ladetilstanden Standard

De følgende ladetider gælder for en akku og to akkuer, der oplades samtidig.

Akku |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

svarer til fuldt opladet tilstand