# Funcţionarea în L-BOXX

- Capacul cutiei L-BOXX trebuie să rămână deschis complet în timpul procesului de încărcare. Eclisa de siguranţă trebuie să fie fixată pe capacul cutiei L-BOXX. Cablul încărcătorului trebuie să fie introdus în L-BOXX prin intermediul ieşirii de cablu.

Cutia L-BOXX nu este inclusă în pachetul de livrare standard.

## Montarea încărcătorului

Pentru a putea utiliza încărcătorul în L-BOXX, parcurge următoarele etape:

- Deschide complet capacul cutiei L-BOXX, până când eclisa de siguranţă (11) se fixează. Eclisa de siguranţă (11) previne închiderea involuntară a capacului cutiei L-BOXX.

- Introdu cablul încărcătorului în cutia L-BOXX prin ieşirea de cablu (12), iar apoi introdu fişa de reţea în priză.

## Pregătirea pentru transportul în L-BOXX

După încheierea procesului de funcţionare şi înainte de transportarea în L-BOXX, parcurge următoarele etape:

- Scoate din priză fişa de reţea a cablului.

- Scoate cablul încărcătorului din ieşirea de cablu (12) şi depozitează-l în cutia L-BOXX, astfel încât să nu fie gripat.

- Pentru a închide cutia L-BOXX, ridică uşor eclisa de siguranţă (11). În acest caz, capacul va fi deblocat de la eclisa de siguranţă.

- Închide complet capacul cutiei L-BOXX.