# Акумулаторната батерия не се зарежда

## Акумулаторната батерия не се зарежда и индикаторите не светят

Причина: Мрежовият щепсел на зарядното устройство не е (правилно) поставен

Отстраняване: Вкарайте мрежовия щепсел (напълно) в контакта.

Причина: Контактът, захранващият кабел или зарядното устройство са дефектни

Отстраняване: Проверете мрежовия кабел и мрежовия щепсел. Ако е необходимо, проверете зарядното устройство в упълномощен сервизен център.

## Акумулаторната батерия на се зарежда и двата индикатора за състояние (3) светят червено

Причина: Зарядното устройство е установило вътрешна грешка

Отстраняване: Извадете мрежовия щепсел и се уверете, че зарядното устройство се е охладило. Включете отново мрежовия щепсел. Ако е необходимо, проверете зарядното устройство в упълномощен сервизен център.

## Акумулаторната батерия на се зарежда и един индикатор за състояние (3) свети червено

Причина: Зарядното устройство е открило повреда в акумулаторната батерия

Отстраняване: Уверете се, че акумулаторната батерия е поставена напълно и правилно и че контактите за батерията и/или зареждането са чисти. Изтеглете щепсела и го вкарайте обратно. Ако грешката се появи отново, проверете акумулаторната батерия в упълномощен сервизен център.

Причина: Акумулаторната батерия е дефектна

Отстраняване: Заменете акумулаторната батерия.

## Акумулаторната батерия на се зарежда и индикаторът за състояние (3) свети жълто

Причина: Температурата на акумулаторната батерия е извън допустимия обхват за зареждане

Отстраняване: Ако температурата на акумулаторната батерия е над допустимия температурен обхват за зареждане вж. Зареждане на батерията, функцията за активно въздушно охлаждане (Active Air Cooling) на зарядното устройство се включва и охлажда акумулаторната батерия, докато температурата на батерията отново достигне допустимия температурен обхват за зареждане вж. .

Когато температурата на акумулаторната батерия е под допустимия температурен обхват за зареждане вж. Зареждане на батерията, изчакайте, докато температурата на батерията отново достигне допустимия температурен обхват за зареждане.