# L-BOXX에서 작동

- 충전 과정 중에 L-BOXX의 덮개는 완전히 열린 상태로 유지해야 합니다. 안전 러그는 L-BOXX의 덮개에 고정되어 있어야 합니다. 충전기 케이블은 L-BOXX의 케이블 콘센트를 통해 연결해야 합니다.

L-BOXX는 표준 공급 범위에 포함되지 않습니다.

## 충전기 설치하기

L-BOXX에서 충전기를 작동하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- 안전 러그 (11) 가 맞물릴 때까지 L-BOXX의 덮개를 완전히 여십시오. 안전 러그 (11) 는 L-BOXX의 덮개가 의도치 않게 닫히는 것을 방지합니다.

- 충전기 케이블을 L-BOXX의 케이블 콘센트 (12) 에 꽂고 전원 플러그를 소켓에 끼우십시오.

## L-BOXX에서 운반 준비

작동 후 및 L-BOXX로 운반하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

- 케이블의 전원 플러그를 소켓에서 빼십시오.

- 케이블 콘센트 (12) 에서 충전기 케이블을 분리한 후 케이블이 끼지 않도록 L-BOXX에 보관하십시오.

- L-BOXX를 닫으려면 안전 러그 (11) 를 약간 들어 올리십시오. 그러면 안전 러그에 의해 잠금 장치가 해제됩니다.

- L-BOXX의 덮개를 완전히 닫으십시오.