# Akkuen oplades ikke

## Akkuen oplades ikke, og indikatorerne lyser ikke

Årsag: Laderens netstik er ikke (korrekt) sat i stikkontakten

Afhjælpning: Sæt netstikket (helt) ind i stikkontakten.

Årsag: Stikkontakt, netkabel eller lader defekt

Afhjælpning: Kontrollér netkablet og stikkontakten. Indlever om nødvendigt laderen på et autoriseret værksted til kontrol.

## Akkuen oplades ikke, og begge statusindikatorer (3) lyser rød

Årsag: Laderen har konstateret en intern fejl

Afhjælpning: Træk netstikket ud af stikkontakten, og kontrollér, at laderen er kølet af. Sæt netstikket i stikkontakten igen. Indlever om nødvendigt laderen på et autoriseret værksted til kontrol.

## Akkuen oplades ikke, og en statusindikator (3) lyser rød

Årsag: Laderen har konstateret en fejl i akkuen

Afhjælpning: Kontrollér, at akkuen er sat helt og korrekt i stikkontakten, og at akkuens og/eller laderens kontakter er rene. Træk netstikket ud, og sæt det i igen. Hvis fejlen skulle opstå igen, bør du indlevere akkuen på et autoriseret værksted til kontrol.

Årsag: Akku defekt

Afhjælpning: Udskift akkuen.

## Akkuen oplades ikke, og statusindikatoren (3) lyser gul

Årsag: Akku-temperaturen er uden for det tilladte ladetemperaturområde

Afhjælpning: Hvis akkuens temperatur ligger over det tilladte ladetemperaturområde se Opladning, tændes laderens Active Air Cooling-funktion og køler akkuen, indtil akkuens temperatur igen er inden for det tilladte ladetemperaturområde se .

Hvis akkuens temperatur ligger under det tilladte ladetemperaturområde se Opladning, skal du vente, ind til akkuens temperatur igen ligger inden for det tilladte ladetemperaturområde.