# Műszaki adatok

Töltőkészülék | EXAL18V2-320
--- | ---
Érintésvédelmi osztály | / II
Max. töltési áram (töltőhelyenként) | 32 A (16 A)
Akkumulátor-töltőfeszültség (automatikus feszültségfelismerés) | 18 V
SúlyA) | 2,2 kg

A)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.