# La batteria non si ricarica

## La batteria non si ricarica e gli indicatori non si accendono

Causa: spina di alimentazione non inserita (correttamente)

Rimedio: collegare (completamente) la spina di alimentazione alla presa.

Causa: presa di corrente, cavo di rete o caricabatteria difettosi

Rimedio: controllare il cavo di alimentazione e la spina di alimentazione. Eventualmente, far controllare il caricabatteria da un Centro Assistenza Clienti autorizzato.

## La batteria non si ricarica ed entrambi gli indicatori di stato (3) si accendono con luce rossa

Causa: il caricabatteria ha rilevato un errore interno

Rimedio: tirare la spina di alimentazione e verificare che il caricabatteria sia raffreddato. Ricollegare la spina di alimentazione. Eventualmente, far controllare il caricabatteria da un Centro Assistenza Clienti autorizzato.

## La batteria non si ricarica e un indicatore di stato (3) è acceso con luce rossa

Causa: il caricabatteria ha rilevato un errore della batteria

Rimedio: accertarsi che la batteria sia inserita completamente e nel modo corretto e che la batteria stessa e/o i contatti di ricarica siano puliti. Estrarre e inserire nuovamente la spina di alimentazione. Se l’errore si ripresenta, far controllare la batteria da un Centro Assistenza Clienti autorizzato.

Causa: batteria difettosa

Rimedio: sostituire la batteria.

## La batteria non si ricarica e l’indicatore di stato (3) è acceso con luce gialla

Causa: la temperatura della batteria è al di fuori del campo di temperatura di carica consentito

Rimedio: se la temperatura della batteria ha superato il campo di temperatura di ricarica consentito vedi Procedura di ricarica, si attiva la funzione Active Air Cooling del caricabatteria per raffreddare la batteria fino a farne rientrare la temperatura entro il campo di temperatura di ricarica consentito vedi .

Se la temperatura della batteria è scesa al di sotto del campo di temperatura di ricarica consentito vedi Procedura di ricarica, attendere finché la temperatura della batteria non avrà raggiunto il campo di temperatura di ricarica consentito.