# Wskaźnik stanu

##

Zielone światło ciągłe wskaźnika stanu (3) sygnalizuje brak usterek i gotowość ładowarki do pracy. Jeśli akumulator znajduje się we wnęce ładowania (1), zielone światło ciągłe wskaźnika stanu (3), sygnalizuje, że trwa ładowanie akumulatora w ładowarce i nie występują żadne usterki.

Gdy akumulator jest naładowany do pełna, wskaźnik stanu (3) świeci się w dalszym ciągu na zielono.

##

Żółte światło ciągłe wskaźnika stanu (3) sygnalizuje, że temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur ładowania zob. Proces ładowania.

Gdy tylko osiągnięty zostanie dopuszczalny zakres temperatur ładowania, rozpoczyna się ładowanie, a wskaźnik stanu przełącza się na kolor zielony.

##

Czerwone światło ciągłe/migające wskaźnika stanu (3) sygnalizuje błąd akumulatora lub ładowarki.