# البيانات الفنية

جهاز الشحن | EXAL18V2-320
--- | ---
فئة الحماية | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ / II‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
أقصى تيار شحن (لكل فتحة شحن) | ‎32 A (16 A)‎
جهد شحن المركم (التعرف الأوتوماتيكي على الجهد) | 18 فلط
الوزنA) | 2,2 كجم

A)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.