# L-BOXX'ta çalıştırma

- L-BOXX'un kapağı yükleme işlemi sırasında tamamen açık kalmalıdır. Emniyet kilidi L-BOXX'un kapağına takılmalıdır. Şarj cihazının kablosu L-BOXX'taki kablo çıkışından geçirilmelidir.

L-BOXX standart teslimat kapsamına dahil değildir.

## Şarj cihazının takılması

Şarj cihazını L-BOXX'ta çalıştırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- L-BOXX'un kapağını emniyet kilidi (11) yerine oturana kadar tamamen açın. Emniyet kilidi (11), L-BOXX'un kapağının istenmeden kapanmasını önler.

- Şarj cihazının kablosunu L-BOXX'un kablo çıkışından (12) geçirin ve elektrik fişini prize takın.

## L-BOXX'da taşımanın hazırlanması

Çalıştırmadan sonra ve L-BOXX içinde taşımadan önce aşağıdaki adımları uygulayın:

- Kablonun elektrik fişini prizden çekin.

- Şarj cihazının kablosunu kablo çıkışından (12) çıkarın ve sıkışmaması için L-BOXX'un içine yerleştirin.

- L-BOXX'u kapatmak için emniyet kilidini (11) hafifçe kaldırın. Bu, kilitleme mekanizmasının emniyet kilidi tarafından serbest bırakılmasını sağlar.

- L-BOXX'un kapağını tamamen kapatın.