# Fijación en la pared

Para la fijación en la pared mediante el soporte mural (10): perforar 2 agujeros a una distancia de 250 mm. Utilice para la fijación tornillos avellanados con un diámetro de 5 mm hasta máx. 6,5 mm.

Al fijarlo a la pared, tenga en cuenta la dirección de montaje indicada por las flechas de la parte inferior del cargador. Los carriles guía para las baterías apuntan hacia arriba.