# FAQ

Que carregador é adequado para a minha bateria?

Todas as baterias de 18 V são compatíveis com todos os carregadores 18 V Bosch Professional e todos os carregadores 18 V do parceiro AMPShare.

Recomendamos aos utilizadores profissionais, combinar o carregador com uma bateria, em que tempo de carga seja inferior a 1 hora.

Todos os tempos de carga podem ser encontrados no manual de instruções original ou na página de Internet Bosch Professional.

Quais são os tempos de carga para a minha bateria?

A duração da carga da bateria depende de 2 fatores:

- Tipo de bateria e capacidade da bateria
- Velocidade de carga

Todos os tempos de carga podem ser encontrados no manual de instruções original Tempos de carga ou na página de Internet Bosch Professional.

As baterias podem permanecer no carregador depois de as mesmas estarem completamente carregadas?

Assim que a bateria estiver totalmente carregada e o carregador indicar isso, o processo de carga está concluído.

A bateria pode permanecer no carregador, mas não é recomendado deixar a bateria no carregador por muito tempo.

A que temperaturas deve ser carregada, usada e armazenada uma bateria?

- A temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento: –20 °C a 50 °C.

- A temperatura ambiente recomendada durante o processo de carga é de 0 °C a 35 °C.

- Para uma duração ideal da bateria recomendamos armazenar a bateria a 0 °C a 20 °C.

Que carga da bateria é ideal para uma maior duração de armazenamento?

Para um armazenamento mais prolongado é ideal um nível de carga de 30–50%.

As baterias da Bosch Professional são compatíveis com outras marcas?

Todas as baterias 18 V Bosch Professional são compatíveis com as seguintes ferramentas elétricas:

- todos os produtos do sistema de 18 V Bosch Professional
- todos os produtos de parceiros AMPShare

Qual a carga de bateria ideal para uma maior vida útil?

Para uma maior vida útil é ideal um nível de carga de 80%.

Posso adaptar a velocidade de carga do carregador?

No EXAL18V2-320 pode adaptar a velocidade de carregamento às suas necessidades. O EXAL18V2-320 dispõe de 3 modos de carregamento otimizados para o uso versátil de baterias:

- Modo de carregamento Standard com velocidade de carga standard: o modo de carregamento standard vem definido de fábrica ver Modo de carregamento Standard.
- Modo de carregamento Power Boost: o modo de carregamento Power Boost pode ser ativado através da tecla MODE no carregador ver Modo de carregamento Power Boost.

- Modo de carregamento Long Life: o modo de carregamento Long Life pode ser ativado através da tecla MODE no carregador ver Modo de carregamento Long Life.