# Tehnički podaci

Uredjaj za punjenje | EXAL18V2-320
--- | ---
Klasa zaštite | / II
Maks. struja punjenja (po utičnici za punjenje) | 32 A (16 A)
Napon za punjenje akumulatora (automatsko prepoznavanje napona) | 18 V
TežinaA) | 2,2 kg

A)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.