# Akun jäähdytys (Active Air Cooling)

Latauslaite valvoo latausaukkoon asetetun akun lämpötilaa. Tarvittaessa tuulettimet käynnistyvät viilentämään akkua.

Akun viilennys tapahtuu kolmiportaisesti:

- Esiviilennys

- Viilennys latauksen aikana

- Jälkiviilennys

Latauslaitteessa on oma viilennysjärjestelmä, joka toimii akun viilennysjärjestelmästä riippumatta.

## Esiviilennys

Jos akun lämpötila ylittää sallitun latauslämpötila-alueen katso Lataus ennen latauksen alkamista, tuulettimet aktivoituvat viilentämään akkua.
Lataus alkaa heti, kun akun lämpötila on taas sallitulla latauslämpötila-alueella.

Esiviilennyksen aikana akun viilennystoimi näytetään seuraavasti:

Active Air Cooling -näytön (4) merkkivalo palaa vihreänä ja tilanäytön (3) merkkivalo palaa keltaisena.

## Viilennys latauksen aikana

Jos latauslaite havaitsee latauksen aikana, että akun viilentämisestä on hyötyä, tuulettimet aktivoituvat.

Latauksen aikana akun viilennystoimi näytetään seuraavasti:

Active Air Cooling -näytön (4) merkkivalo palaa vihreänä, tilanäytön (3) merkkivalo palaa vihreänä ja lataustilan näytön (9) palkit syttyvät vuorotellen vihreinä.

## Jälkiviilennys

Jos latauslaite havaitsee latauksen jälkeen, että akun viilentämisestä on hyötyä, tuulettimet aktivoituvat.

Jälkiviilennyksen aikana akun viilennystoimi näytetään seuraavasti:

Active Air Cooling -näytön (4) merkkivalo palaa vihreänä, tilanäytön (3) merkkivalo palaa vihreänä ja lataustilan näytön (9) kaikki palkit palavat vihreinä.