# Akut ei laeta

## Akut ei laeta ja näidikud ei põle

Põhjus: laadimisseadme võrgupistik ei ole (õigesti) ühendatud

Kõrvaldamine: ühendage võrgupistik (täielikult) pistikupessa.

Põhjus: pistikupesa, võrgukaabel või laadimisseade on defektne.

Kõrvaldamine: kontrollige võrgukaablit ja võrgupistikut. Laske laadimisseadet vajadusel volitatud klienditeeninduses kontrollida.

## Akut ei laeta ja mõlemad olekunäidud (3) põlevad punaselt

Põhjus: laadimisseade tuvastas sisemise vea

Kõrvaldamine: tõmmake võrgupistik välja ja veenduge, et laadimisseade on jahtunud. Ühendage võrgupistik uuesti. Laske laadimisseadet vajadusel volitatud klienditeeninduses kontrollida.

## Akut ei laeta ja üks olekunäit (3) põleb punaselt

Põhjus: laadimisseade tuvastas akul vea

Kõrvaldamine: veenduge, et aku on täielikult ja õigesti sisse asetatud ning aku- ja/või laadimiskontaktid on puhtad. Tõmmake võrgupistik välja ja pange jälle tagasi. Kui viga esineb uuesti, laske akut mõnes volitatud klienditeeninduses kontrollida.

Põhjus: aku on defektne

Kõrvaldamine: asendage aku.

## Akut ei laeta ja olekunäit (3) põleb kollaselt

Põhjus: aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuurivahemikust väljas.

Kõrvaldamine: kui aku temperatuur on üle lubatud laadimistemperatuurivahemiku vaadake Laadimistoiming, lülitub laadimisseadme Active Air Coolingu funktsioon sisse ja jahutab aku maha, kuni aku temperatuur on jälle lubatud laadimistemperatuurivahemikus vaadake .

Kui aku temperatuur on alla lubatud laadimistemperatuurivahemiku vaadake Laadimistoiming, oodake, kuni aku temperatuur on jälle lubatud laadimistemperatuurivahemikus.