# Охлаждане на акумулаторната батерия (Active Air Cooling – Активно въздушно охлаждане)

Зарядното устройство следи температурата на поставената акумулаторна батерия. При необходимост вентилаторите се включват, за да охладят акумулаторната батерия.

Охлаждането на акумулаторната батерия се извършва на 3 степени:

- Предварително охлаждане

- Охлаждане по време на процеса на зареждане

- Последващо охлаждане

Зарядното устройство разполага със собствено охлаждане, което работи независимо от охлаждането на акумулаторната батерия.

## Предварително охлаждане

Ако температурата на акумулаторната батерия преди започване на зареждането е над допустимия температурен обхват за зареждане вж. Зареждане на батерията, вентилаторите се активират, за да охладят акумулаторната батерия.
Процесът на зареждане започва веднага щом температурата на акумулаторната батерия достигне допустимия температурен обхват за зареждане.

По време на предварителното охлаждане, охлаждането на акумулаторната батерия се показва, както следва:

Индикаторът за активно въздушно охлаждане Active Air Cooling (4) свети зелено, а индикаторът за състояние (3) свети жълто.

## Охлаждане по време на процеса на зареждане

Ако зарядното устройство по време на процеса на зареждане разпознае, че охлаждането на акумулаторната батерия е от полза, вентилаторите се активират.

По време на процеса на зареждане охлаждането на акумулаторната батерия се показва по следния начин:

Индикаторът за активно въздушно охлаждане Active Air Cooling (4) свети зелено, индикаторът за състояние (3) свети зелено, а лентите на индикатора за състояние на зареждане (9) светват една след друга в зелено.

## Последващо охлаждане

Ако зарядното устройство след процеса на зареждане разпознае, че охлаждането на акумулаторната батерия е от полза, вентилаторите се активират.

По време на последващо охлаждане охлаждането на акумулаторната батерия се показва по следния начин:

Индикаторът за активно въздушно охлаждане Active Air Cooling (4) свети зелено, индикаторът за състояние (3) свети зелено и всички ленти на индикатора за състояние на зареждане (9) светят в зелено.