# Akkukühlung (Active Air Cooling)

Das Ladegerät überwacht die Temperatur des eingesetzten Akkus. Bei Bedarf schalten sich die Ventilatoren ein, um den Akku zu kühlen.

Die Akkukühlung findet in 3 Stufen statt:

- Vorkühlung

- Kühlung während des Ladevorgangs

- Nachkühlung

Das Ladegerät verfügt über eine eigene Kühlung, die unhabhängig von der Akkukühlung läuft.

## Vorkühlung

Liegt die Akkutemperatur vor Beginn des Ladevorgangs über dem zulässigen Ladetemperaturbereich siehe Ladevorgang, werden die Ventilatoren aktiviert, um den Akku zu kühlen.
Der Ladevorgang startet, sobald die Akkutemperatur den zulässigen Ladetemperaturbereich erreicht hat.

Während der Vorkühlung wird die Akkukühlung folgendermaßen angezeigt:

Die Anzeige Active Air Cooling (4) leuchtet grün und die Statusanzeige (3) leuchtet gelb.

## Kühlung während des Ladevorgangs

Erkennt das Ladegerät während des Ladevorgangs, dass eine Akkukühlung von Vorteil ist, werden die Ventilatoren aktiviert.

Während des Ladevorgangs wird die Akkukühlung folgendermaßen angezeigt:

Die Anzeige Active Air Cooling (4) leuchtet grün, die Statusanzeige (3) leuchtet grün und die Balken der Ladezustandsanzeige (9) leuchten nacheinander grün auf.

## Nachkühlung

Erkennt das Ladegerät nach dem Ladevorgang, dass eine Akkukühlung von Vorteil ist, werden die Ventilatoren aktiviert.

Während der Nachkühlung wird die Akkukühlung folgendermaßen angezeigt:

Die Anzeige Active Air Cooling (4) leuchtet grün, die Statusanzeige (3) leuchtet grün und alle Balken der Ladezustandsanzeige (9) leuchten grün.