# Olekunäit

##

Olekunäidu roheline pidev tuli (3) annab märku, et puudub tõrge ja laadimisseade on töövalmis. Kui aku on laadimispesas (1), annab olekunäidu roheline pidev tuli (3) märku, et akut laetakse tõrgeteta laadimisseadmes.

Kui aku on täielikult täis laetud, põleb olekunäit (3) edasi roheliselt.

##

Olekunäidu kollane pidev tuli (3) annab märku, et aku temperatuur on väljaspool lubatud laadimistemperatuurivahemikku vaadake Laadimistoiming.

Niipea kui lubatud laadimistemperatuurivahemik on saavutatud, algab laadimine ja olekunäit lülitub rohelisele ümber.

##

Olekunäidu punane pidev/vilkuv tuli (3) annab märku aku või laadimisseadme veast.