# Работа в L-BOXX

- Капакът на L-BOXX по време на процеса на зареждане трябва да остане напълно отворен. Предпазното езиче трябва да бъде закрепено към капака на L-BOXX. Кабелът на зарядното устройство трябва да бъде прокаран през кабелния изход в L-BOXX.

L-BOXX не влиза в стандартния обхват на доставката.

## Монтиране на зарядното устройство

За да можете да работите със зарядното устройство в L-BOXX, изпълнете следните стъпки:

- Отворете напълно капака на L-BOXX, докато предпазното езиче (11) щракне на място. Предпазното езиче (11) предпазва капака на L-BOXX от случайно затваряне.

- Прокарайте кабела на зарядното устройство през кабелния изход (12) в L-BOXX и вкарайте мрежовия щепсел в захранващия контакт.

## Подготовка за транспортиране в L-BOXX

След работа и преди транспортиране в L-BOXX изпълнете следните стъпки:

- Извадете мрежовия щепсел на кабела от контакта.

- Извадете кабела на зарядното устройство от кабелния изход (12) и го съхранявайте в L-BOXX, така че да не може да бъде защипан.

- За да затворите L-BOXX, повдигнете леко предпазното езиче (11). Това позволява ключалката да бъде освободена с помощта на предпазното езиче.

- Затворете напълно капака на L-BOXX.