# لا يتم شحن المركم

## لا يتم شحن المركم، ولا تضيء المبينات

السبب: القابس الكهربائي بجهاز الشحن غير موصل بشكل (سليم)

العلاج: أدخل القابس الكهربائي بالمقبس بشكل (كامل).

السبب: تلف بالمقبس، أو كابل الكهرباء، أو جهاز الشحن

العلاج: تحقق من كابل الكهرباء والمقبس الكهربائي. احرص على فحص الشاحن عند اللزوم لدى مركز خدمة عملاء معتمد.

## يتم شحن المركم ويضيء مبينا الحالة (3) باللون الأحمر

السبب: تم اكتشاف خطأ داخلي في جهاز الشحن

العلاج: افصل قابس الكهرباء وتأكد من أن جهاز الشحن قد برد. قم بتوصيل القابس الكهربائي مجددًا. احرص على فحص الشاحن عند اللزوم لدى مركز خدمة عملاء معتمد.

## لا يتم شحن المركم ويضيء أحد مبينات الحالة (3) باللون الأحمر

السبب: اكتشف جهاز الشحن وجود خطأ بالمركم

العلاج: تأكد من إدخال المركم بالكامل وبشكل صحيح، وأن ملامسات التوصيل في المركم و/أو جهاز الشحن نظيفة. انزع القابس وقم بتوصيله مجددًا. في حالة حدوث الخطأ مرة أخرى احرص على فحص المركم لدى مركز خدمة عملاء معتمد.

السبب: المركم تالف

العلاج: استبدل المركم.

## لا يتم شحن المركم ويضيء مبين الحالة (3) باللون الأصفر

السبب: درجة حرارة المركم خارج النطاق المسموح به لدرجة حرارة الشحن

العلاج: إذا كانت درجة حرارة المركم أعلى من نطاق درجة الحرارة المسموح به للشحن انظر عملية الشحن, يتم تشغيل وظيفة Active Air Cooling في جهاز الشحن لتبريد المركم حتى تعود درجة حرارته إلى النطاق المسموح به للشحن انظر .

إذا كانت درجة حرارة البطارية أقل من النطاق المسموح به للشحن انظر عملية الشحن فانتظر حتى تعود درجة حرارته إلى النطاق المسموح به.