# Datos técnicos

Cargador | EXAL18V2-320
--- | ---
Clase de protección | / II
Máx. corriente de carga (por cavidad de carga) | 32 A (16 A)
Tensión de carga del acumulador (detección automática de tensión) | 18 V
PesoA) | 2,2 kg

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.