# Treguesi i statusit

##

Drita e gjelbër e vazhdueshme e treguesit të statusit (3) tregon se nuk ka asnjë defekt dhe karikuesi është gati për funksionim. Nëse një bateri është në folenë e karikimit (1), drita e gjelbër e vazhdueshme e treguesit të statusit (3), sinjalizon që bateria po karikohet pa probleme në karikues.

Kur bateria të jetë e karikuar plotësisht, treguesi i statusit (3) do të mbetet i gjelbër.

##

Drita e verdë e vazhdueshme e treguesit të statusit (3) tregon se temperatura e baterisë është jashtë intervalit të lejuar të temperaturës së karikimit shih Procesi i karikimit.

Sapo të arrihet diapazoni i lejueshëm i temperaturës së karikimit, fillon procesi i karikimit dhe treguesi i statusit kalon në të gjelbër.

##

Drita e kuqe e vazhdueshme/pulsuese e treguesit të statusit (3) tregon një gabim në bateri ose në karikues.