# Akumulators netiek uzlādēts

## Akumulators netiek uzlādēts, un uzlādes indikators nedeg

Cēlonis: uzlādes ierīces elektrotīkla adapteris nav (pareizi) pievienots kontaktligzdai

Novēršana: iespraudiet elektrotīkla adapteri (pilnībā) kontaktligzdā.

Cēlonis: ir bojāta kontaktligzda, elektrokabelis vai uzlādes ierīce

Novēršana: pārbaudiet elektrotīkla kabeli un adapteri. Nododiet uzlādes ierīci pārbaudei autorizētā klientu apkalpošanas centrā.

## Akumulators netiek uzlādēts, un abi uzlādes stāvokļa indikatori (3) deg sarkanā krāsā

Cēlonis: uzlādes ierīcē ir konstatēta iekšējā kļūme

Novēršana: izvelciet elektrotīkla adapteri un pārliecinieties, ka uzlādes ierīce ir pilnībā atdzisusi. Iespraudiet elektrotīkla adapteri atkal kontaktligzdā. Nododiet uzlādes ierīci pārbaudei autorizētā klientu apkalpošanas centrā.

## Akumulators netiek uzlādēts, un viens no uzlādes stāvokļa indikatoriem (3) deg sarkanā krāsā

Cēlonis: uzlādes ierīce ir konstatējusi iekšēju akumulatora kļūmi

Novēršana: pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā un pareizi ievietots, un ka akumulatora un/vai uzlādes ierīces uzlādes kontakti ir tīri. Izvelciet un no jauna iespraudiet tīkla kontaktdakšu. Ja kļūme parādās no jauna, nododiet akumulatoru pārbaudei autorizētā klientu apkalpošanas centrā.

Cēlonis: akumulators ir bojāts

Novēršana: nomainiet akumulatoru.

## Akumulators netiek uzlādēts, un uzlādes stāvokļa indikators (3) deg dzeltenā krāsā

Cēlonis: akumulatora temperatūra ir ārpus pieļaujamo uzlādes temperatūras vērtību diapazona robežām

Novēršana: ja akumulatora temperatūra ir ārpus pieļaujamo uzlādes temperatūras vērtību diapazona robežām skatīt Uzlādes process, ieslēdzas uzlādes ierīces aktīvās dzesēšanas (Active Air Cooling) funkcija un atdzesē akumulatoru līdz pakāpei, kad akumulatora temperatūra atkal ir pieļaujamās uzlādes temperatūras diapazona robežās skatīt .

Ja akumulatora temperatūra ir zemāka par pieļaujamo uzlādes temperatūras vērtību diapazonu skatīt Uzlādes process, pagaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas pieļaujamajā uzlādes temperatūras vērtību diapazonā.