# მდგომარეობის ინდიკატორი

##

მდგომარეობის ინდიკატორის უწყვეტი მწვანე შუქი (3) აღნიშნავს, რომ უწესივრობები არ არის და დასამუხტი მოწყობილობა მზადაა მუშაობისთვის. თუ დასამუხტ ბუდეში (1) არის აკუმულატორი, მდგომარეობის ინდიკატორის უწყვეტი მწვანე შუქი (3) აღნიშნავს, რომ აკუმულატორი იმუხტება დასამუხტ მოწყობილობაში რაიმე პრობლემის გარეშე.

როდესაც აკუმულატორი ბოლომდე დამუხტულია, მდგომარეობის ინდიკატორი (3) აგრძელებს მწვანედ ნათებას.

##

მდგომარეობის ინდიკატორის უწყვეტი ყვითელი შუქი (3) აღნიშნავს, რომ აკუმულატორის ტემპერატურა ცდება დამუხტვის ტემპერატურის დასაშვებ დიაპაზონს იხ. დამუხტვის პროცესი.

როგორც კი ტემპერატურა დაბრუნდება დასაშვებ დიაპაზონში, იწყება დამუხტვის პროცესი და მდგომარეობის ინდიკატორი იწყებს მწვანედ ნათებას.

##

უწყვეტი წითელი შუქი/ინდიკატორის ციმციმი (3) მეტყველებს აკუმულატორის ან სამუხტი მოწყობილობის გაუმართაობაზე.