# ტექნიკური მონაცემები

დასამუხტი მოწყობილობა | EXAL18V2-320
--- | ---
დაცვის კლასი | / II
მაქს. დამუხტვის დენი (ერთ სამუხტ ბუდეზე) | 32 A (16 A)
აკუმულატორის დამუხტვის ძაბვა (ძაბვის ავტომატური კონტროლი) | 18 ვ
მასაA) | 2,2 კგ

A)

  წონა კაბელების და ქსელის ჩანგლის გარეშე

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.