# Akü soğutması (Active Air Cooling)

Şarj cihazı kullanımdaki akünün sıcaklığını izler. Gerekirse, aküyü soğutmak için fanlar açılır.

Akü 3 kademede soğutulur:

- Ön soğutma

- Şarj işlemi sırasında soğutma

- Sonradan soğutma

Şarj cihazının akü soğutmasından bağımsız olarak çalışan kendi soğutma sistemi vardır.

## Ön soğutma

Şarj başlamadan önce akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığının Bakınız Şarj işlemi üzerindeyse, fanlar aküyü soğutmak için etkinleştirilir.
Şarj işlemi, akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığına ulaşır ulaşmaz başlar.

Ön soğutma sırasında akü soğutması aşağıdaki gibi görüntülenir:

Active Air Cooling göstergesi (4) yeşil yanar ve durum göstergesi (3) sarı yanar.

## Şarj işlemi sırasında soğutma

Şarj cihazı şarj işlemi sırasında akünün soğutulmasının avantajlı olduğunu fark ederse, fanlar etkinleştirilir.

Şarj işlemi sırasında akü soğutması aşağıdaki gibi görüntülenir:

Active Air Cooling (4) göstergesi yeşil yanar, durum göstergesi (3) yeşil yanar ve şarj durumu göstergesinin (9) çubukları birbiri ardına yeşil yanar.

## Sonradan soğutma

Şarj cihazı, şarj işleminden sonra akünün soğutulmasının avantajlı olduğunu fark ederse, fanlar etkinleştirilir.

Son soğutma sırasında akü soğutması aşağıdaki gibi görüntülenir:

Active Air Cooling göstergesi (4) yeşil yanar, durum göstergesi (3) yeşil yanar ve şarj durumu göstergesinin (9) tüm çubukları yeşil yanar.