# Brug i L-BOXX

- Låget på L-BOXX skal stå helt åbent under opladningen. Låsetappen skal være sat i låget på L-BOXX. Laderens kabel skal føres ind i L-BOXX gennem kabeludgangen.

L-BOXX medfølger ikke som standard.

## Montering af lader

For at kunne bruge laderen i en L-BOXX skal følgende trin udføres:

- Åbn låget på L-BOXX helt, indtil låsetappen (11) går i indgreb. Låsetappen (11) forhindrer, at låget på L-BOXX kan blive lukket utilsigtet.

- Før laderens kabel gennem kabeludgangen (12) i den anvendte L-BOXX, og sæt netstikket i stikkontakten.

## Forberedelse af transport i L-BOXX

Efter brug og før transport i en L-BOXX skal følgende trin udføres:

- Tag stikket på kablet ud af stikkontakten.

- Tag laderens kabel ud af kabeludgangen (12), og opbevar det, så det ikke kan komme i klemme i den anvendte L-BOXX.

- L-BOXX lukkes ved at løfte låsetappen (11) lidt. Derved løsnes låsetappen.

- Luk låget på L-BOXX helt.