# Технически данни

Зарядно устройство | EXAL18V2-320
--- | ---
Клас на защита | / II
Макс. заряден ток (на отделение за зареждане) | 32 A (16 A)
Зарядно напрежение на акумулаторната батерия (автоматично разпознаване на напрежение) | 18 V
ТеглоA) | 2,2 kg

A)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.