# Dati tecnici

Caricabatteria | EXAL18V2-320
--- | ---
Classe di protezione | / II
Corrente di carica max. (per sede di ricarica) | 32 A (16 A)
Tensione di carica della batteria (rilevamento automatico della tensione) | 18 V
PesoA) | 2,2 kg

A)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.