# Зарядтау процесі

- Желілік кернеуге назар аударыңыз! Ток көзінің кернеуі зарядтағыш құрылғының фирмалық тақтайшасындағы мәліметтерге сәйкес келуі керек.

Зарядтау науасы (1) мен аккумулятор контактілерінде қатты кірдің жоқ екенін тексеріңіз. Аккумулятордың толығымен қосылғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтау процесі зарядтау құрылғысының қуат ашасын розеткаға жалғанғанда және аккумулятор зарядтау науасында (1) салынған бойда басталады.

2 зарядтау науасы бір-бірінен тәуелсіз зарядталады.

Зарядтау әрекетін, аккумулятор температурасы рұқсат етілген зарядтау температураларының диапазонында болғанда ғана орындауға болады:

- GBA 18V... : 0°C ... 45°C
- EXBA18V... : –10°C ... 55°C

Интеллектуалды зарядтау процесі арқылы аккумулятор зарядының деңгейі автоматты түрде анықталып, аккумулятор температурасы мен кернеуіне және таңдалған зарядтау режиміне байланысты оңтайлы зарядтау тогымен зарядтау орындалады.

Пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы аккумулятордың ескіргенін және ауыстыру керектігін білдіреді.

Үздіксіз немесе көп реттік зарядтаулардан соң зарядтау құралы қызып кетуі мүмкін. Бұл қауіпті емес және зарядтау құралында техникалық ақау барын білдірмейді.

Зарядталу уақыты
Зарядтау әдісі