# Servicio en la L-BOXX

- La tapa de la L-BOXX debe permanecer completamente abierta durante el proceso de carga. La lengüeta de seguridad debe fijarse a la tapa de la L-BOXX. El cable del cargador debe introducirse por la salida de cable de la L-BOXX.

La L-BOXX no está incluida en el volumen de suministro estándar.

## Montaje del cargador

Para utilizar el cargador en la L-BOXX, siga los siguientes pasos:

- Abra completamente la tapa de la L-BOXX hasta que encaje la lengüeta de seguridad (11). La lengüeta de seguridad (11) impide que la tapa de la L-BOXX se cierre involuntariamente.

- Pase el cable del cargador por la salida de cables (12) de la L-BOXX e inserte el enchufe de red en la toma de corriente.

## Preparación del transporte en la L-BOXX

Después del funcionamiento y antes del transporte en la L-BOXX, lleve a cabo los siguientes pasos:

- Saque el enchufe de red del cable de la toma de corriente.

- Retire el cable del cargador de la salida de cables (12) y guárdelo en la L-BOXX para que no pueda quedar atrapado.

- Para cerrar la L-BOXX levantar ligeramente la lengüeta de seguridad (11). De este modo, el mecanismo de bloqueo se desbloquea mediante la lengüeta de seguridad.

- Cierre completamente la tapa de la L-BOXX.