# Carregamento

- Observe a tensão da rede! A tensão da fonte de alimentação deve corresponder às informações na placa de identificação do carregador.

Certifique-se de que o compartimento de carga (1) e os contatos da bateria estão livres de sujeira. Certifique-se de que a bateria está totalmente inserida.

O carregamento inicia assim que o plugue do carregador é inserido na tomada e a bateria inserida no compartimento de carga (1).

Os 2 compartimentos de carregamento carregam de forma independente.

O carregamento só é possível se a temperatura da bateria se encontrar dentro da faixa de temperatura de carregamento permitida:

- GBA 18V... : 0 °C ... 45 °C
- EXBA18V... : –10 °C ... 55 °C

Através do carregamento de carga inteligente, o estado de carga da bateria é detectado automaticamente e carregado em função da temperatura e tensão da bateria, bem como do modo de carregamento selecionado, com a respectiva corrente de carga ideal.

Uma autonomia consideravelmente inferior após um carregamento, indica que a bateria está gasta e tem de ser substituída.

No caso de ciclos de carga contínuos ou seguidos sem interrupção, o carregador pode aquecer. Contudo isso é seguro e não indica um defeito técnico do carregador.

Tempos de carregamento
Carregamento