# Akumuliatorius neįkraunamas

## Akumuliatorius neįkraunamas, indikatoriai nešviečia

Priežastis: neįkištas (netinkamai įkištas) kroviklio kištukas

Pašalinimas: į kištukinį lizdą (visiškai) įstatykite kištuką.

Priežastis: pažeistas kištukinis lizdas, maitinimo laidas arba kroviklis

Pašalinimas: patikrinkite maitinimo laidą ir kištuką. Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą, kad patikrintų kroviklį.

## Akumuliatorius neįkraunamas, abu būsenos indikatoriai (3) šviečia raudonai

Priežastis: kroviklis nustatė, kad įvyko vidinė klaida

Pašalinimas: ištraukite kištuką ir įsitikinkite, kad kroviklis atvėsęs. Vėl įstatykite kištuką. Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą, kad patikrintų kroviklį.

## Akumuliatorius neįkraunamas, o būsenos indikatorius (3) nuolat šviečia raudonai

Priežastis: kroviklis nustatė, kad įvyko vidinė akumuliatoriaus klaida

Pašalinimas: įsitikinkite, kad akumuliatorius visiškai ir tinkamai įstatytas ir kad akumuliatoriaus ir/arba įkrovimo kontaktai yra švarūs. Ištraukite ir vėl įstatykite tinklo kištuką. Jei klaida pasikartoja, dėl akumuliatoriaus patikrinimo kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Priežastis: pažeistas akumuliatorius

Pašalinimas: pakeiskite akumuliatorių.

## Akumuliatorius neįkraunamas, o būsenos indikatorius (3) šviečia geltonai

Priežastis: akumuliatoriaus temperatūra už leidžiamosios įkrovimo temperatūros diapazono ribų

Pašalinimas: jei akumuliatoriaus temperatūra yra už leidžiamosios įkrovimo temperatūros diapazono ribų žr. Įkrovimo procesas, įsijungia „Active Air Cooling“ funkcija ir aušina akumuliatorių, kol akumuliatoriaus temperatūra vėl pasiekia leidžiamąjį įkrovimo temperatūros diapazoną žr. .

Jei akumuliatoriaus temperatūra yra už leidžiamosios įkrovimo temperatūros diapazono ribų žr. Įkrovimo procesas, palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra vėl bus leidžiamosios įkrovimo temperatūros diapazone.