# Arrefecimento da bateria (Active Air Cooling)

O carregador monitora a temperatura da bateria inserida. Se necessário, os ventiladores são ligados para resfriar a bateria.

A refrigeração da bateria ocorre em 3 níveis:

- Pré-refrigeração

- Refrigeração durante o carregamento

- Refrigeração posterior

O carregador possui uma refrigeração própria, que funciona independentemente da refrigeração da bateria.

## Pré-refrigeração

Se a temperatura da bateria, antes do processo de carregamento, se encontrar acima da faixa de temperatura de carga ver Carregamento permitida, os ventiladores são ativados para arrefecer a bateria.
O carregamento se inicia assim que a temperatura da bateria tiver atingido a faixa de temperatura de carga permitida.

Durante a pré-refrigeração, a refrigeração da bateria é exibida da seguinte forma:

A indicação Active Air Cooling (4) está verde e a indicação de estado (3) está amarela.

## Refrigeração durante o carregamento

Se, durante o carregamento, o carregador detectar que a refrigeração da bateria é vantajosa, os ventiladores são ativados.

Durante o carregamento, a refrigeração da bateria é exibida da seguinte forma:

A indicação Active Air Cooling (4) está verde, a indicação de estado (3) está verde e as barras do indicador do nível de carga (9) se acendem a verde uma após a outra.

## Refrigeração posterior

Se, após o carregamento, o carregador detectar que a refrigeração da bateria é vantajosa, os ventiladores são ativados.

Durante a refrigeração posterior, a refrigeração da bateria é exibida da seguinte forma:

A indicação Active Air Cooling (4) está verde, a indicação de estado (3) está verde e todas as barras do indicador do nível de carga (9) estão verdes.