# Indicateur d’état

##

L’allumage en vert de l’indicateur de charge (3) signale qu’il n’y a pas de défaut ou dysfonctionnement et que le chargeur est opérationnel. Quand une batterie se trouve dans le logement de charge (1), la couleur verte de l’indicateur d’état (3) signale que la batterie est chargée correctement dans le chargeur.

Après la recharge complète de la batterie, l’indicateur d’état (3) reste allumé en vert.

##

L’allumage en jaune de l’indicateur de charge (3) signale que la température de la batterie se trouve en dehors de la plage de températures de charge admissibles voir Charge normale.

Dès que la température revient dans la plage admissible, la charge débute et l’indicateur d’état s’allume en vert.

##

L’allumage/le clignotement en rouge de l’indicateur d’état (3) signale un défaut/une anomalie au niveau de la batterie ou du chargeur.