# Akumulatora dzesēšana (Active Air Cooling)

Uzlādes ierīce uzrauga ievietotā akumulatora temperatūru. Akumulators Nepieciešamības gadījumā ventilators ieslēdzas, lai dzesētu akumulatoru.

Dzesēšana notiek 3 pakāpēs:

- Priekšdzesēšana

- Dzesēšana uzlādes laikā

- Pēcdzesēšana

Uzlādes ierīce ir aprīkota ar savu dzesēšanas funkciju, kas darbojas neatkarīgi no akumulatora dzesēšanas.

## Priekšdzesēšana

Ja pirms uzlādes procesa akumulatora temperatūra pārsniedz pieļaujamo uzlādes temperatūras diapazonu skatīt Uzlādes process, tiek aktivizēti ventilatori akumulatora dzesēšanai.
Uzlādes process sākas, līdzko akumulatora temperatūra ir sasniegusi pieļaujamo uzlādes temperatūras diapazonu.

Priekšdzesēšanas laikā akumulatora dzesēšana tiek atainota šādi:

Aktīvas dzesēšanas (Active Air Cooling) indikators(4) deg zaļā krāsā un statusa indikators (3) deg dzeltenā krāsā.

## Dzesēšana uzlādes laikā

Ja uzlādes ierīce uzlādes procesa laikā konstatē, ka būtu nepieciešama akumulatora dzesēšana, tiek aktivizēti ventilatori.

Akumulatora dzesēšana uzlādes laikā tiek atainota šādi:

Aktīvas dzesēšanas (Active Air Cooling) indikators(4) deg zaļā krāsā, statusa indikators (3) deg zaļā krāsā un uzlādes pakāpes indikatora (9) joslas pārmijus deg zaļā krāsā.

## Pēcdzesēšana

Ja uzlādes ierīce pēc uzlādes procesa konstatē, ka būtu nepieciešama akumulatora dzesēšana, tiek aktivizēti ventilatori.

Pēcdzesēšanas laikā akumulatora dzesēšana tiek atainota šādi:

Aktīvas dzesēšanas (Active Air Cooling) indikators(4) deg zaļā krāsā, statusa indikators (3) deg zaļā krāsā un uzlādes pakāpes indikatora (9) visas joslas pārmijus deg zaļā krāsā.