# Охолодження акумуляторної батареї (Active Air Cooling)

Зарядний пристрій контролює температуру використовуваної акумуляторної батареї. За необхідності вмикаються вентилятори для охолодження акумуляторної батареї.

Акумулятор охолоджується в 3 етапи:

- Попереднє охолодження

- Охолодження під час заряджання

- Подальше охолодження

Зарядний пристрій має власну систему охолодження, яка працює незалежно від охолодження акумуляторної батареї.

## Попереднє охолодження

Якщо перед початком заряджання температура акумуляторної батареї перевищує допустимий діапазон температури заряджання див. Заряджання, вмикаються вентилятори для охолодження батареї.
Процес заряджання починається, як тільки температура акумуляторної батареї досягає допустимого температурного діапазону заряджання.

Під час попереднього охолодження акумуляторної батареї відображається наступним чином:

Індикатор Active Air Cooling (4) світиться зеленим, а індикатор стану (3) – жовтим.

## Охолодження під час заряджання

Якщо під час заряджання зарядний пристрій виявляє, що охолодження акумуляторної батареї є оптимальним, вмикаються вентилятори.

Під час процесу заряджання охолодження акумуляторної батареї відображається наступним чином:

Індикатор Active Air Cooling (4) світиться зеленим, індикатор стану (3) світиться зеленим, а смужки індикатора стану заряду (9) світяться зеленим один за одним.

## Подальше охолодження

Якщо після заряджання зарядний пристрій виявляє, що охолодження акумуляторної батареї є оптимальним, вмикаються вентилятори.

Під час подальшого охолодження батареї воно відображається наступним чином:

Індикатор Active Air Cooling (4) світиться зеленим, індикатор стану (3) світиться зеленим і всі смужки індикатора стану заряду (9) світяться зеленим.