# Indikator statusa

##

Zeleno stalno svjetlo indikatora statusa (3) signalizira da nema smetnje i da je punjač spreman za rad. Ako se aku-baterija nalazi u otvoru za punjenje (1), zeleno stalno svjetlo indikatora statusa (3) signalizira da se aku-baterija puni na punjaču neometano.

Kada je aku-baterija potpuno napunjena, indikator statusa (3) dalje svijetli zeleno.

##

Žuto stalno svjetlo indikatora statusa (3) signalizira da je temperatura aku-baterije izvan dopuštenog područja temperature punjenja vidi Punjenje.

Čim se dosegne dopušteno područje temperature punjenja, počinje proces punjenja i indikator statusa svijetli zeleno.

##

Crveno stalno svjetlo/treptajuće svjetlo indikatora statusa (3) signalizira pogrešku aku-baterije ili punjača.