# Käyttö L-BOXXissa

- L-BOXXin kannen on oltava täysin auki latauksen aikana. Turvakielekkeen pitää olla kiinni L-BOXXin kannessa. Latauslaitteen johto on vedettävä L-BOXXin johtoläpiviennin läpi.

L-BOXX ei sisälly vakiovarustukseen.

## Latauslaitteen asentaminen

Tee seuraavat toimenpiteet, jotta voit käyttää latauslaitetta L-BOXXissa:

- Avaa L-BOXXin kansi kokonaan, kunnes turvakieleke (11) napsahtaa paikalleen. Turvakielekkeen (11) ansiosta L-BOXXin kansi ei voi sulkeutua vahingossa.

- Ohjaa latauslaitteen johto L-BOXXin johtoläpiviennin (12) läpi ja kytke verkkovirtapistoke pistorasiaan.

## L-BOXXissa kuljetuksen valmistelut

Tee seuraavat toimenpiteet käytön jälkeen ja ennen L-BOXXissa kuljetusta:

- Irrota johdon verkkovirtapistoke pistorasiasta.

- Vedä latauslaitteen johto pois johtoläpiviennistä (12) ja säilytä sitä L-BOXXissa niin, ettei se joudu puristuksiin.

- Sulkeaksesi L-BOXXin kohota hieman turvakielekettä (11). Tämä vapauttaa turvakielekkeen lukituksen.

- Sulje L-BOXXin kansi kokonaan.