# Τεχνικά στοιχεία

Φορτιστής | EXAL18V2-320
--- | ---
Κατηγορία προστασίας | / II
Μέγ. ρεύμα φόρτισης (ανά υποδοχή φόρτισης) | 32 A (16 A)
Τάση φόρτισης μπαταρίας (αυτόματη αναγνώριση τάσης) | 18 V
ΒάροςA) | 2,2 kg

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.