# დამუხტვის დრო

შემდეგ ცხრილში მითითებულია საორიენტაციო დრო წუთებში, რომელიც საჭიროა აკუმულატორის დამუხტვის საჭირო დონის მისაღწევად, აკუმულატორის და დამუხტვის რეჟიმზე დამოკიდებულად.დამუხტვის ხანგრძლივობა შეიძლება განსხვავდებოდეს. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

## დამუხტვის რეჟიმი Power Boost

ქვემოთ მითითებული დამუხტვის დრო მოქმედებს ერთი ან ორი ერთდროულად დასამუხტი აკუმულატორისთვის.

აკუმულატორი |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

შეესაბამება დამუხტვის დონეს ≈ 50 %

შეესაბამება დამუხტვის სრულ დონეს

## დამუხტვის სტანდარტული რეჟიმი

ქვემოთ მითითებული დამუხტვის დრო მოქმედებს ერთი ან ორი ერთდროულად დასამუხტი აკუმულატორისთვის.

აკუმულატორი |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

შეესაბამება დამუხტვის სრულ დონეს