# نصب روی دیوار

برای اتصال به دیوار از طریق نگهدارنده دیواری (10): 2 سوراخ در فاصله ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎250 mm‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ سوراخ کنید. برای اتصال، از پیچ های سر گرد با قطر ‎5 mm‎ تا حداکثر ‎6,5 mm‎ استفاده کنید.

هنگام اتصال به دیوار، جهت نصب که با فلش های روی قسمت پایین شارژر نشان داده شده است، را در نظر بگیرید. ریل های راهنمای باتری قابل شارژ به سمت بالا هستند.