# Duratele de încărcare

Extrage din tabelul următor timpul aproximativ în minute necesar pentru nivelul de încărcare dorit, în funcţie de tipul de acumulator şi de modul de încărcare. Duratele de încărcare pot varia. Pentru informaţii suplimentare, accesează: www.bosch-professional.com/wac.

## Modul de încărcare Power Boost

Următoarele durate de încărcare sunt aplicabile pentru un acumulator sau doi acumulatori, care sunt încărcaţi simultan.

Acumulator |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

corespunde unui nivel de încărcare de ≈50%

corespunde unui nivel de încărcare completă

## Modul de încărcare Standard

Următoarele durate de încărcare sunt aplicabile pentru un acumulator sau doi acumulatori, care sunt încărcaţi simultan.

Acumulator |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

corespunde unui nivel de încărcare completă