# Az akkumulátor nem töltődik

## Az akkumulátor nincs feltöltve és a kijelzők nem világítanak

Ok: A töltőkészülék hálózati csatlakozódugója nincs (helyesen) bedugva a dugaszolóaljzatba

Hibaelhárítás: Dugja be a hálózati csatlakozó dugót (teljesen) a dugaszolóaljzatba.

Ok: Meghibásodott a csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy a töltőkészülék

Hibaelhárítás: Ellenőrizze a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót. Ellenőriztesse a töltőkészüléket egy hivatalos ügyfélszolgálati helyen.

## Az akkumulátor nem töltődik, és mindkét állapotkijelző (3) pirosan világít.

Ok: A töltőkészülék egy belső hibát észlelt

Hibaelhárítás: Húzza ki a hálózati csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy a töltő lehűlt. Dugja vissza a hálózati csatlakozót. Ellenőriztesse a töltőkészüléket egy hivatalos ügyfélszolgálati helyen.

## Az akkumulátor nem töltődik és egy állapotkijelző (3) pirosan világít.

Ok: A töltőkészülék akkumulátorhibát észlelt

Hibaelhárítás: Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen és helyesen van-e behelyezve, és hogy az akkumulátor és/vagy a töltőérintkezők tiszták-e. Húzza ki és dugja be újra a hálózati csatlakozódugót. Ha a hiba ismét fellép, vizsgáltassa meg az akkumulátort javításra feljogosított vevőszolgálattal.

Ok: Az akkumulátor meghibásodott

Hibaelhárítás: Cserélje ki az akkut.

## Az akkumulátor nem töltődik és sz állapotkijelző (3) sárgán világít.

Ok: Az akkumulátor hőmérséklete a megengedett töltési hőmérséklet-tartományon kívül van

Hibaelhárítás: Ha az akkumulátor hőmérséklete a megengedett töltési hőmérséklet-tartomány fölött van: lásd Töltési folyamat, a töltő aktív léghűtés funkciója bekapcsol és lehűti az akkumulátort, amíg az akkumulátor hőmérséklete vissza nem tér a megengedett töltési hőmérséklet-tartományba: lásd .

Ha az akkumulátor hőmérséklete a megengedett töltési hőmérséklet-tartomány alatt van: lásd Töltési folyamat, várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete ismét a megengedett töltési hőmérséklet-tartományba kerül.