# Λειτουργία στο L-BOXX

- Το καπάκι του L-BOXX κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτό. Η γλωττίδα ασφαλείας πρέπει να είναι στερεωμένη στο καπάκι του L-BOXX. Το καλώδια του φορτιστή πρέπει να περνά μέσα από την έξοδο του καλωδίου στο L-BOXX.

Το L-BOXX δεν ανήκει στα στάνταρ υλικά παράδοσης.

## Συναρμολόγηση του φορτιστή

Για να μπορεί να λειτουργήσει ο φορτιστής στο L-BOXX, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

- Ανοίξτε το καπάκι του L-BOXX εντελώς, μέχρι να ασφαλίσει η γλωττίδα ασφαλείας (11). Η γλωττίδα ασφαλείας (11) εμποδίζει, το καπάκι του L-BOXX να μπορεί να κλείσει ακούσια.

- Περάστε το καλώδιο του φορτιστή μέσα από την έξοδο του καλωδίου (12) στο L-BOXX και βάλτε το φις στην πρίζα.

## Προετοιμασία της μεταφοράς στο L-BOXX

Μετά τη λειτουργία και πριν τη μεταφορά στο L-BOXX εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

- Τραβήξτε το φις του καλωδίου από την πρίζα.

- Αφαιρέστε το καλώδιο του φορτιστή από την έξοδο του καλωδίου (12) και φυλάξτε το στο L-BOXX, έτσι ώστε να μην μπορεί να μαγκωθεί.

- Για να κλείσετε το L-BOXX, σηκώστε τη γλωττίδα ασφαλείας (11) ελαφρά. Έτσι μπορεί να λυθεί η ασφάλιση μέσω της γλωττίδας ασφαλείας.

- Κλείστε το καπάκι του L-BOXX εντελώς.