# Statusaanduiding

##

Permanent groen branden van de statusaanduiding (3) signaleert dat er geen storing actief is en dat de oplader klaar is voor gebruik. Als zich een accu in de laadschacht (1) bevindt, signaleert permanent groen branden van de statusaanduiding (3) dat de accu storingsvrij op de oplader wordt opgeladen.

Wanneer de accu volledig is opgeladen, blijft de statusaanduiding (3) groen branden.

##

Permanent geel branden van de statusaanduiding (3) signaleert dat de temperatuur van de accu zich buiten het toegestane oplaadtemperatuurbereik bevindt zie Oplaadproces.

Zodra het toegestane oplaadtemperatuurbereik is bereikt, begint het opladen en de statusaanduiding schakelt naar groen.

##

Rood permanent branden/knipperen van de statusaanduiding (3) signaleert een fout bij de accu of de oplader.