# زمان شارژ

جدول زیر زمان تقریبی مورد نیاز برای وضعیت شارژ مورد نظر را برحسب دقیقه و بسته به نوع باتری و حالت شارژ نشان می دهد. زمان های شارژ شدن می توانند متغیر باشند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

## حالت شارژ Power Boost (توان بالا)

زمان های شارژ زیر برای یک باتری یا دو باتری قابل شارژ که به طور همزمان شارژ می شوند، اِعمال می شود.

باتری قابل شارژ |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

طبق وضعیت شارژ ≈ 50 % است

مربوط به وضعیت شارژ کامل است

## حالت شارژ استاندارد

زمان های شارژ زیر برای یک باتری یا دو باتری قابل شارژ که به طور همزمان شارژ می شوند، اِعمال می شود.

باتری قابل شارژ |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

مربوط به وضعیت شارژ کامل است