# Akumulator nie jest ładowany

## Akumulator nie jest ładowany i wskaźniki się nie świecą

Przyczyna: Wtyczka ładowarki nie została (prawidłowo) podłączona do gniazda

Rozwiązanie: Włożyć wtyczkę (całkowicie) do gniazda.

Przyczyna: Gniazdo, przewód sieciowy lub ładowarka są uszkodzone

Rozwiązanie: Sprawdzić przewód sieciowy i wtyczkę. Ew. zlecić kontrolę ładowarki w autoryzowanym serwisie.

## Akumulator nie jest ładowany i oba wskaźniki stanu (3) świecą się na czerwono

Przyczyna: Ładowarka wykryła błąd wewnętrzny

Rozwiązanie: Wyjąć wtyczkę i upewnić się, że ładowarka jest schłodzona. Ponownie włożyć wtyczkę. Ew. zlecić kontrolę ładowarki w autoryzowanym serwisie.

## Akumulator nie jest ładowany, a jeden wskaźnik stanu (3) świeci się na czerwono

Przyczyna: Ładowarka wykryła błąd w akumulatorze

Rozwiązanie: Upewnić się, że akumulator jest całkowicie i prawidłowo włożony oraz że styki akumulatora i/lub styki ładowania są czyste. Wyjąć wtyczkę z gniazda i włożyć ją ponownie. Jeśli błąd nadal występuje, należy ew. zlecić przegląd akumulatora w autoryzowanym serwisie.

Przyczyna: Akumulator jest uszkodzony

Rozwiązanie: Wymienić akumulator.

## Akumulator nie jest ładowany, a wskaźnik stanu (3) świeci się na żółto

Przyczyna: Temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur ładowania

Rozwiązanie: Jeśli temperatura akumulatora znajduje się powyżej dopuszczalnego zakresu temperatur ładowania zob. Proces ładowania, włącza się funkcja Active Air Cooling ładowarki i schładza akumulator, aż jego temperatura ponownie znajdzie się w dopuszczalnym zakresie temperatur ładowania zob. .

Jeśli temperatura akumulatora znajduje się poniżej dopuszczalnego zakresu temperatur ładowania zob. Proces ładowania, należy zaczekać aż temperatura akumulatora znajdzie się ponownie w dopuszczalnym zakresie temperatur ładowania.